 

**Załącznik Nr 1**

**Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **część 1 - dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego** |
| **Lp.** | **nazwa** | **Cechy / parametry minimalne** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena w zł netto** | **Wartość w zł netto** | **Stawka podatku VAT** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość****w zł brutto** |
| 1 | Rzutnik multimedialny, projektor | Jasność ANSI [lumen]: 2800Złącza komputerowe: RS-232 1x D-Sub 1 x HDMI RJ-45 1 x USB Typ A mini JackProporcje obrazu: 4:3Wbudowane głośniki: takRozdzielczość optyczna: XGA (1024 x 768)- wartości minimalne | szt. | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| 2 | Ekran projekcyjny na statywie | Powierzchnia wizyjna 200 x 150 cmPowierzchnia całkowita 204 x 160 cmRegulacja wysokości ekranu Regulacja płynna wysokości- wartości minimalne | szt. | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| 3 | Urządzenie drukujące wielofunkcyjne | Drukarka laserowaZłącza: 1 x USB 2.0Zainstalowana pamięć: 512 MBKomunikacja bezprzewodowa: WiFiParametry kopiowania: - Rozmiar kopiowania: A4 Ilość kopii: 1-99- Rozdzielczości: 600x600Podajnik papieru: 150 arkuszy- wartości minimalne | szt. | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| 4 | Komputer/laptop | Zainstalowana pamięć RAM: 6 GBPojemność dysku: 500 GBPrzekątna ekranu: 15,6''Rodzina procesora: Intel Core i5 lub równoważnySystem operacyjnyMysz przewodowa- wartości minimalne | zestaw | 3 |  |  | 23,00% |  |  |
| 5 | Telewizor + mocowanie do ściany | Telewizor LED Przekątna ekranu [cal]: 55Format HD: Full HDLiczba złączy HDMI: 3Liczba złączy USB: 2Wi-Fi: TakKolor obudowy: Czarny- wartości minimalne | kpl. | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| 6 | Odtwarzacz muzyczny | Radio, MP3, Bluetooth, Audio in- wartości minimalne | szt. | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| 7 | Zestaw nagłośnienia scenicznego (mikser, kolumny, mikrofony) | Mikser, Mikrofony szt. 5, wzmacniacz 200W, Kolumny Głośnikowe- wartości minimalne | zestaw | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| 8 | Aparat fotograficzny + statyw + torba | lustrzanka, obiektyw 18-55mm f/3,5-5.6, torba materiałowa na zamek błyskawiczny- wartości minimalne | zestaw | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| 9 | Montaż systemu alarmowego | Montaż instalacji monitorującej włamanie do obiektu z możliwością połączenia za pomocą modemu GSM z serwerem firmy ochroniarskiej minimum 2 centrale kodujące minimum 3 czujniki ruchu- wartości minimalneUwaga! Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić instruktaż użytkowania alarmu. | zestaw | 1 |  |  | 23,00% |  |  |
| **Łącznie:** |  | x |  |  |

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.

***Uwaga! dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***